Załącznik nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie inwestycyjne pn. „****Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej   
w Wilkowiczkach”**

|  |
| --- |
| Dostawa samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji 2025, o liczbie miejsc 9, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach. |

1. **Opis przedmiotu zamówienia**:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego (9 miejsc), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach. Zakup samochodu jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D likwidacja barier transportowych. Wymagane jest, aby samochód posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (aktualne świadectwo homologacji należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu).

**Zamówienie jest realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.**

1. **Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu:**

**Specyfikacja techniczna**:

Parametry samochodu:

* silnik wysokoprężny / diesel /, moc min. 120 KM, spełniający wymagania EURO 6,
* nadwozie typu kombi,
* szerokość całkowita pojazdu z lusterkami - max 2,35 m.,
* długość całkowita pojazdu - max 5,10 m.,
* wysokość całkowita pojazdu - max 2 m.,
* preferowany kolor beż, jasny brąz, szarość,
* homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

**Wyposażenie standardowe:**

1. Napęd kół przednich lub tylnych.
2. Skrzynia biegów mechaniczna min. 5 biegów, całkowicie zsynchronizowana.
3. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
4. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny.
5. Hamulce przednie i tylne tarczowe.
6. ABS.
7. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach.
8. Wspomaganie układu kierowniczego.
9. Niezależne zawieszenie kół przednich.
10. Samochód wyposażony w opony letnie na felgach aluminiowych.
11. Komplet kół zimowych na felgach stalowych.
12. Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym np. szary, grafit.
13. Pokrowce na fotelach.
14. Oświetlenie kabiny kierowcy i kabiny pasażerskiej.
15. Fabryczne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej.
16. Fotel kierowcy z regulacją wysokości.
17. Fotele drugiego i trzeciego rzędu do szybkiego demontażu.
18. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienia włączonych świateł.
19. Centralny zamek z pilotem i alarmem honorowanym przez firmy ubezpieczeniowe.
20. Immobillizer.
21. Klimatyzacja i system ogrzewania całego wnętrza - podwójny układ klimatyzacji przód / tył, dodatkowy nawiew dla pasażerów tylnych rzędów.
22. Światła przeciwmgielne przednie i tylne.
23. Czujniki parkowania przednie oraz tylne.
24. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami.
25. Przesuwne prawe drzwi boczne z oknem.
26. Sterowanie elektryczne bocznych szyb w kabinie kierowcy.
27. Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane.
28. Wsteczne lusterko wewnętrzne.
29. Tablet multimedialny z nawigacją fabryczną z możliwością replikacji ekranu smartfona.
30. Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu.
31. Czujnik kontroli zamknięcia wszystkich drzwi.
32. Dywaniki gumowe.
33. Gaśnica.
34. Wybijaki szyb ewakuacyjnych.
35. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół, linka holownicza).
36. Pełnowymiarowe koło zapasowe.
37. Drugi komplet kluczyków z pilotem.

**Wymagania dodatkowe:**

1. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru samochodu przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że okresy gwarancji nie mogą być krótsze od okresów gwarancji udzielonej przez producenta samochodu i wyposażenia;
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego oraz napraw gwarancyjnych na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy.
3. Najpóźniej w dniu przekazania samochodu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu w Polsce i umożliwiające jego zarejestrowanie i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, w tym w szczególności:
   1. świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje  
      o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
   2. instrukcję obsługi i konserwacji,
   3. kartę gwarancyjną,
   4. dokumentacje umożliwiające rejestracje i ubezpieczenie samochodu.

**Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach:**

1. Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych - atestowane.
2. fotele w przestrzeni pasażerskiej szybko demontowalne.
3. Szyny wzdłużne lub uchwyty do mocowania wózków inwalidzkich z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych i łatwego montażu wózka.
4. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa.
5. Komplet pasów do mocowania dwóch wózków do szyn.
6. Pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich.
7. Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu.
8. Oznakowanie pojazdu podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu (migające światła awaryjne).
9. Platforma najazdowa składana do wprowadzania wózka inwalidzkiego, umieszczona przy tylnych drzwiach samochodu.
10. Stopień ułatwiający wsiadanie osobom niepełnosprawnym przy bocznych drzwiach wysuwany mechanicznie.
11. Stałe oznakowanie pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne (przód i tył).