**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego i Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb podległych powiatowych jednostek organizacyjnych w planowanej całkowitej ilości ok. 655.100,00 l. Oferowany przez Wykonawcę olej musi spełniać wymagania obowiązującej normy PN-C-96024.2020-12 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” i spełniają następujące wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Właściwości** | **Wartość** | **Jednostka** |
| Wartość opałowa nie niższa niż | 42 000 | kJ/kg |
|  |
| Temp. zapłonu nie niższa niż | 56 | °C |  |
|  |
| Gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż | 0,86 | g/ml |  |
|  |
| Temperatura płynięcia nie wyższa niż | -20 | °C |  |
|  |
| Lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większa niż | 6 | mm2/s |  |
|  |
| Skład frakcyjny do 250°C destyluje nie więcej niż | 65 | %(V/V) |  |
|  |
| Skład frakcyjny do 350°C destyluje nie mniej niż | 85 | %(V/V) |  |
|  |
| Zawartość wody nie większa niż | 200 | mg/kg |  |
|  |
| Zawartość siarki nie więcej niż | 0,1 | %(m/m) |  |
|  |
| Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż | 24 | mg/Kg |  |
|  |
| Pozostałość po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż | 0,3 | %(m/m) |  |
|  |
| Pozostałość po spopieleniu nie większa niż | 0,01 | %(m/m) |  |
|  |
| Barwa | czerwona | |  |

W przypadku zmiany norm i minimalnych wymagań jakościowych przedmiot dostawy powinien posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, etapami, według potrzeb Zamawiającego w ilościach i do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego na podstawie zamówienia telefonicznego potwierdzonego drogą mailową złożonego z czasem dostawy wynikającym ze złożonej oferty, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Miejsca dostaw przedmiotu zamówienia, wyznaczone przez Zamawiającego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka organizacyjna powiatu oraz miejsce dostawy | Planowana ilość oleju opałowego w litrach |
| 1 | Starostwo Powiatowe we Włocławku - Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, (miejsce dostawy-Budynek mieszkalny i administracyjny w miejscowości Brzezie, Brzezie 35C, 87-880 Brześć Kujawski) | 13500,00 |
| 2 | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Wilkowiczki 25, 87-850 Choceń, | 195000,00 |
| 3 | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu, ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal, | 12000,00 |
| 4 | Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Rzeżewo, 87-840 Lubień Kujawski, | 66000,00 |
| 5 | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo | 114000,00 |
| 6 | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, ul. Włocławska 7, 87-860 Chodecz | 59400,00 |
| 7 | Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie, 87-890 Lubraniec | 57000,00 |
| 8 | Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń | 32000,00 |
| 9 | Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ul. Kapitulna 24, 87-800 Włocławek | 31000,00 |
| 10 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Ostoja", ul. Żwirki i Wigury 4A, 87-840 Lubień Kujawski | 20500,00 |
| 11 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań", ul. Żwirki i Wigury 4B, 87-840 Lubień Kujawski | 20500,00 |
| 12 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Jaś", Brzezie 35 E, 87-880 Brześć Kujawski | 17100,00 |
| 13 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Małgosia", Brzezie 35 D, 87-880 Brześć Kujawski | 17100,00 |
| 14 | Podsumowanie | **655100,00** |

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów, oprócz wymienionych przez Wykonawców w złożonych ofertach. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, załadunek i rozładunek oleju opałowego. Określone w tabeli ilości należy traktować jako maksymalne, przy czym ewentualne możliwości zmiany zakresu (ilości) wynikają z warunków pogodowych, na które Zamawiający i Wykonawcy nie mają wpływu. Niewykorzystanie ilości oleju z tego tytułu nie będzie powodowało roszczeń ze strony Dostawcy względem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw do 50% w stosunku do wielkości szacunkowych podanych powyżej. Ustalony parametr 50% wynika z doświadczeń z lat poprzednich (na podstawie zużycia, przy czym warunki pogodowe, awaria pieca (naprawa, brak części, wymiana na nowy), awaria instalacji CO w budynku, podłączenie budynku do głównego węzła grzewczego czy likwidacja/połączenie jednostki stanowią w szczególności zmienną, która może powodować możliwości zmiany) oraz planowanej inwestycji w zakresie wyposażenia niektórych jednostek w pompy ciepła. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu, za który ponosi całkowitą odpowiedzialność. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Pozostałe uwagi Zamawiającego: Jednorazowo zamawiana będzie dostawa oleju w granicach 300-14000 l (podana ilość ma charakter szacunkowy, niewiążący).

Dostawy będą mogły być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa odbywać się musi w obecności przedstawiciela danej placówki. Zamawiający zastrzega, że w wyjątkowych sytuacjach, dostawy mogą być realizowane w dni wolne od pracy, tylko za zgodą obu stron i bez dodatkowej gratyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowane urządzenia pomiarowe. Przyjmowanie oleju odbywać się będzie w ilościach rzeczywistych (temperatura), z kontrolowaniem jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego w autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości dostarczonego oleju opałowego, nie później niż z fakturą. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia, stosowania i przestrzegania zasad przyjmowania i odbioru przez *Zamawiającego* dostaw Oleju zawartych w załączniku nr 1 do wzoru umowy. Dokumentem potwierdzającym wykonanie każdorazowej dostawy będzie protokół odbioru Oleju stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, określający m.in. ilość dostarczonego Oleju w litrach rzeczywistych, ewentualne pobranie próbek, różnice i inne uwagi.

Ponadto każdorazowo dostawa musi zakończyć się zatwierdzeniem kodu transakcyjnego, który to zostanie udostępniony *Wykonawcy* przez *Zamawiającego*. *Wykonawca* za pomocą urządzeń do weryfikacji kodów potwierdzi *Zamawiającemu* fakt zakończenia transakcji. W sytuacji braku takiego potwierdzenia strony nie mogą uznać dostawy za należycie zrealizowanej.

W przypadku wystąpienia wad jakościowych Oleju, *Zamawiający* niezwłocznie złoży pisemną reklamację jakościową. Podstawą do uznania reklamacji za zasadną jest zbadanie i opinia niezależnego akredytowanego laboratorium posiadającego uprawnienia do badania jakości paliw płynnych. Koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji ponosi *Wykonawca*. *Zamawiający* w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy kotłowni olejowej (np. awarii spowodowanej jakością paliwa) może dokonać badania Oleju w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium uprawnionym do wykonywania takich badań. W przypadku potwierdzenia przez *Zamawiającego* awarii spowodowanej jakością Oleju, koszty związane z przeprowadzeniem badania, koszty wynikające z dostawy wadliwego paliwa oraz wszelkiego rodzaju napraw systemów grzewczych poniesie *Wykonawca*.